# 绿化修剪标准及安全防护措施——苗木修剪篇

绿化修剪标准：

1、草坪：每次修剪后的高度原则上不超过6-8公分；春季和秋季每次修剪量为草高的1/2-1/3；夏季和冬季每次修剪量为草高的1/3。

2、球类：修剪后圆润，无倾斜、无豁口。

3、绿篱：修剪后的矮篱高度为40公分；春季和秋季修剪后的短篱高度为60公分；夏季和冬季修剪后的矮篱高度为80-120厘米。

绿篱修剪要视实际情况而定，模压绿篱修剪后要有20公分左右的高差，可以根据面积的大小、植株的高矮而调整。

4、花灌木：修剪后没有枯枝、病枝，不影响整体观赏，不影响来年开花结果。

5、乔木：修剪后没有死枝、病枝，不与建筑物、电线等接触，不影响整体观赏，不影响自身功能。

安全防护措施：

1、五级（含五级）以上大风不可上树。

2、专心作业，不打闹谈笑，上树前不喝酒。

3、按规定穿戴工作服、安全帽、安全绳、安全带。

4、上大树时梯子一定要牢固稳定，并系好安全绳，手锯绳套拴手腕上。

5、修枝工具要坚固耐用，以防不慎受伤，影响工作。

6、多人同时修剪一棵树时，必须有专人指挥，注意配合，避免误伤同伴。

7、在公园和道路修剪树木时，必须有专人维护场地，树上树下相互配合，防止行人和过往车辆受伤。

8、在高压线附近工作时，应特别注意安全，以免触电。必要时请供电部门配合。

9、高车修剪时，要检查车的部位，一定要放稳。作业过程中，有专人检查高车状况，发现问题及时处理。

10、患有高血压和心脏病的人不准上树。

净楚环保科技2023-02-07